|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EREA EPINAL** | | | | | |
| **Nom :** | | | **Prénom :** | **Section : Peinture Revêtement** | |
| **Classe : 1er 2ème  Année** | | | **1er 2ème Trimestre** | Date : | |
| **C : 3.5.3** | | | **S : 4.8** | **Professeur : Hurot M** | |
| Thème : les Revêtement de sols | | | | | |
| **Travail demandé : Effectuer à blanc la pose droite de dalles sol PVC** | | | | | |
| **MODE OPERATOIRE** | | | | | |
| **N°**  **1**  **2**  **3** | **OPERATION**  **Vérifier**  **Mesurer**  **Tracer** | **RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES**  **Penser à faire une pose à blanc avant collage**  Que le lot de fabrication est le même pour tout les cartons de dalles.  Votre pièce, et marquer le centre de deux murs parallèles, dans sa longueur et sa largeur.  Une ligne avec une règle en métal ou un cordon à tracer en reliant ces points, (longueur, largeur).  **Cas : pour les pièces irrégulières. Après avoir tracé votre 1ere droite, tracer sa perpendiculaire en son centre.**  **Pièce droite Pièce irrégulière**  **Porte**    **90° 90°**  **http://media.comprendrechoisir.com/public/image/carrelage-100-panorama-8526774.jpg** | | | **OUTILLAGES**  **SECURITE**  **EPI**  Crayon    Cutter    Règle colleur    Alcool à bruler    Couteau colle    Mètre ruban  http://i2.cdscdn.com/pdt2/3/9/8/1/700x700/auc5411257012398/rw/cordeau-a-tracer-poudre.jpg  **Folio 1/3** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MODE OPERATOIRE** | | | |
| **Travail demandé : Effectuer à blanc la pose droite de dalles sol PVC : C3.5.3** | | | |
| **4**  **5** | **Placer**  **Poser** | Etape 1: sans coller une dalle dans l’angle du tracé.  Etape 2 : la 2ème dalle contre la 1ère  en respectant l’alignement.  Etape 3 : les dalles dans l’ordre des croquis 3,4,5……  en pose classique ou damier selon aspect souhaité. | **Folio 2/3** |
| **MODE OPERATOIRE** | | | |
| **Travail demandé : Effectuer à blanc la pose droite de dalles sol PVC : C3.5.3** | | | |
| **6**  **7** | **Vérifier**  **Démonter** | http://media.comprendrechoisir.com/public/image/lino-30-preview-8550785.jpgLors du calpinage, que la dimension des dalles en périphéries ne soient pas inférieure à 5 cm  La pose à blanc et effectuer une pose par collage (mode opératoire pose de dalle par collage) | **Folio 3/3** |