|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Marche à suivre** | **Image démonstrative** |
| **1** | POSER UNE BACHE AU SOL | http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://i2.cdscdn.com/pdt2/1/7/1/1/700x700/auc2009962508171/rw/bache-feutre-absorbante-50m.jpg&sa=X&ei=fWBhVfrIDoT8UrCRgIAI&ved=0CAkQ8wc&usg=AFQjCNGvzjYTfhgqMqrGM3FwEZ6zx2Izdw |
| **2** | **PREPARER LES OUTILS** -ROULEAU -CAMION-BROSSE A RECHAMPIR-PATTE DE LAPIN | H:\photos  cours\IMG_3329.JPGC:\Users\kevin et sonia\Desktop\photos  cours\IMG_3333.JPGH:\photos  cours\IMG_3324.JPGH:\photos  cours\IMG_3327.JPG |
| **3** | POUR L'APPLICATION D'UNE PEINTURE FDE FINITION SUR UN MUR, IL FAUDRA COMMENCER PAR FAIRE LE CONTOUR EN UTILISANT UNE BROSSE A RECHAMPIRE EN **HAUT** ET A **GAUCHE**, SUR UNE PETITE LONGUEUR  |  |
| **4** | ENSUITE IL FAUT REPASSER AVEC LA PATTE DE LAPIN POUR DEGAGER D’AVANTAGE LES ANGLES, POUR QUE LES BANDES SOIENT PLUS LARGES ETEVITER D'ETRE GENER LORS DE L'APPLICATION AU ROULEAU |  |
| **5** | UNE FOIS LES ANGLES BIEN DEGAGES, IL VA FALLOIR APPLIQUER LA PEINTURE AU ROULEAU **1ERE ETAPE** APPLICATION DE **HAUT EN BAS ET DE BAS EN** **HAUT**  | H:\photos  cours\IMG_3325.JPG |
| **6** | **2 EME ETAPE**APPLICATION DE **GAUCHE** A **DROITE** ET DE **DROITE** A **GAUCHE** POUR CROISER LA PEINTURE, AFIN D'ELIMINER LE MAXIMUM DE MANQUE DE PEINTURE  | H:\photos  cours\IMG_3325.JPG |
| **7** | **3 EME ETAPE**APPLICATION DU **BAS** VERS **LE HAUT**, AFIN DE LISSER LA PEINTURE ET OBTENIR UNE FINITION IDENTIQUE SUR TOUTE LA SURFACE  | H:\photos  cours\IMG_3325.JPG |
| **8** | IL VA FALLOIR FAIRE CELA SUR TOUT LE SUPPORT, MAIS ATTENTION PAS N'IMPORTE COMMENT, VOICI L'ORDRE DANS LEQUEL IL FAUT PROCEDER (SANS OUBLIER DE DEGAGER LES ANGLES AVANT) | 651432 |
| **9** | NETTOYER LESOUTILS |  |
| **10** | RETIRER LA BÂCHE ET NETTOYER VOTRE POSTE DE TRAVAIL | https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfu-A6_D08rgbSIf-qIEgqu6tF_tmsRoYj5XPpbPeJTt_8SNOB http://universgarage.fr/wp-content/uploads/pack-rangement-mural-outils-jardinage.jpg |